附件1

2024年全区水利工程质量检测员职业

技能竞赛实施方案

为进一步贯彻落实《质量强国纲要》、《宁夏回族自治区质量强区建设纲要》，持续提升我区水利工程质量检验检测水平，促进我区水利工程质量检测事业高质量发展。根据国家、自治区职业技能竞赛相关规定，自治区水利厅决定举办全区水利工程质量检测员职业技能竞赛，特制定本实施方案。

一、竞赛组织

2024年全区水利工程质量检测员职业技能竞赛由自治区水利厅主办、自治区水利工程定额和质量安全中心承办、宁夏中锦元工程管理有限公司协办。自治区水利厅成立竞赛组委会负责本次竞赛活动的组织、协调、实施工作。组委会下设综合组、技术组、裁判组、监督组，负责本次竞赛活动的日常及评判工作。

竞赛组委会及各工作组成员和职责

主 任：尚中琳

副主任：陈金蛟 吴国万

竞赛组委会职能：统筹安排本次竞赛全局工作。

（一）综合组

组 长：虎小伟

成 员：任进阳 朱迎胜 康 凯 隋萍萍 王 娟

职 能：主要负责竞赛组织管理，包括：人员协调管理、会场组织、试卷保存密封、参赛人员资格审查与签到、考试抽签、理论知识监考、竞赛成绩统计汇总、组织获奖表彰等。

（二）技术组

组 长：孙 楠

成 员：剡 冰 王石磊 朱永福 张金鹏 牛 政 王 丹 周鹏飞 马维虎 雷宝龙 李 斌 韩柏涛 白章 张长利

职 能：主要负责竞赛技术组织，包括：方案制订、竞赛命题、评分标准制定、竞赛技术环境构建、赛场服务、理论考试评卷、质疑答复等。

（三）裁判组

组 长：外聘专家

成 员：专家（5人）

职 能：按照水利工程质量检测相关法律法规、规章制度、技术标准及评分标准开展现场操作竞赛评分评判工作。

（四）监督组

组 长：沈 磊

成 员：张天勇 杨 帆 陈 立

职 能：主要负责竞赛评判工作，承担竞赛巡考、监督现场评分、统计及投诉处理等工作。

二、竞赛内容、形式

（一）竞赛内容

本次竞赛分为理论考试和技术操作两部分，理论考试和技能操作均采用百分制，其中理论考试成绩占总成绩的30%，技能操作成绩占总成绩的70%。

1.检测相关理论知识考试（30%）

理论考试采用闭卷方式进行，考试时间90分钟。主要考核参赛人员对水利工程质量检测规章制度及岩土工程类、混凝土工程类质量检测基本理论知识的掌握情况。

2.技能操作（70%）

技能操作考核岩土工程类、混凝土工程类两个类别共6个检测项目18个检测参数，包括技能操作和原始记录填写两部分：

（1）岩土工程类

岩土工程类竞赛内容为3个检测项目，其中：

①土工指标检测2个参数：最大干密度、最优含水率。

②基础处理工程检测1个参数：原位密度。

③土工合成材料检测3个参数：拉伸强度、撕破强力、顶破强力。

（2）混凝土工程类

混凝土工程类竞赛内容为水泥、细骨料、钢筋3个检测项目，其中：

①水泥检测4个参数：标准稠度用水量（标准法）、初凝时间、安定性（雷氏夹法）、胶砂强度。

②细骨料检测3个参数：细度模数、饱和面干吸水率（试模法）、堆积密度。

③钢筋检测5个参数：抗拉强度、屈服强度、重量偏差、断后伸长率、反向弯曲。

以上检测项目试验操作过程中，假定试验环境、仪器设备等均满足相关标准规范要求。

（二）竞赛形式

理论知识考试采取纸质卷面笔试，满分100分，考试时间90分钟，考试形式为闭卷考试，试题类型包含单项选择题、多项选择题、判断题、计算题。技能操作采取现场试验操作、口述部分试验操作内容、填写原始记录等方式。具体考核形式见下表。

序号	项目参数	比赛限定时间（分钟）	总分值（分）	备注
一	岩土工程类
1	土工指标（最大干密度、最优含水率）	70	100	操作+口述+原始记录
2	基础处理工程（原位密度）	40	100	操作+口述+原始记录
3	土工合成材料（拉伸强度、撕破强力、顶破强力）

60	100	操作+口述+原始记录
二	混凝土工程类
1	水泥（标准稠度用水量、安定性、初凝时间、胶砂强度）	60	100	操作+口述+原始记录
2	细骨料（细度模数、饱和面干吸水率、堆积密度）	60	100	操作+口述+原始记录
3	钢筋（屈服强度、抗拉强度、重量偏差、断后伸长率、反向弯曲）	35	100	操作+口述+原始记录
三、参赛要求及日程安排

（一）参赛人员要求

各检测单位选派参加竞赛的人员必须具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术职称。同一参赛人员最多可报两项且不可跨类别，同一项目最多可报一人。

竞赛报名时须提供近三个月社保缴纳记录、资格证书（检测员资格证书或水利水电工程及相关专业中级及以上技术职称证书）及身份证复印件。

（二）比赛时间和地点及日程安排

1.比赛时间

拟于2024年12月17日至12月19日进行2024年全区水利工程质量检测员职业技能竞赛。

2.比赛地点

（1）理论知识考试地点：温特兹饭店（银川市金凤区泰康街9号）

（2）技能操作地点：宁夏中锦元工程管理有限公司一楼。（地址：银川市兴庆区绿地21城D区39号）

3.竞赛日程安排

日期	时间	竞赛（会议）内容	地点	参加人员	负责部门
12月17日	上午	8:30-9:00	报到	温特兹饭店	参赛选手及领队	综合组
9:00-9:30	开幕式	温特兹饭店	组委会成员、专家、参赛选手及领队	综合组
9:30-11:00	理论知识考试	温特兹饭店	参赛选手	综合组
11:00-11:30	参赛选手抽签	温特兹饭店	参赛选手	综合组
下午	13：30-18：00	分组进行技能操作	中锦元

试验室	参赛选手	各组
12月18日	上午	8：30-12：00	分组进行技能操作	中锦元

试验室	参赛选手	各组
下午	13：30-18：00	分组进行技能操作	中锦元

试验室	参赛选手	各组
12月19日	上午	8：30-12：00	分组进行技能操作	中锦元

试验室	参赛选手	各组
下午	13：30-15：00	分组进行技能操作	中锦元

试验室	参赛选手	各组
15:00-15:30	闭幕式	中锦元

会议室	组委会成员、专家、各单位领队	综合组
注：①竞赛组委会将按照竞赛日程安排各参赛队统一有序的提前熟悉操作竞赛场地、设备。②检测试验操作竞赛按照检测参数分组进行，共分为土工指标组、基础处理工程组、土工合成材料组、水泥组、骨料组、钢筋组6个组别。竞赛开始前，选手按照参加的组别抽取各自顺序号，随后在候考室候考，由工作人员通知比赛，当天不参加竞赛的选手可自行安排。技能操作按组别同时进行，在实际操作过程若同一选手参加的2个检测参数竞赛时间有冲突时，由组委会统一进行调整。

四、评分规定

（一）评分规定

检测相关理论知识以参赛人员卷面得分作为单项竞赛得分，技能操作由裁判员根据评分表对参赛人员的试验准备工作、操作规范性、熟练程度、试验结果等方面进行综合评判并现场打分作为单项竞赛得分。

（二）赋分规则

1.竞赛选手个人总成绩按理论考试成绩(满分100分)占30%、技能操作成绩(满分100分)占70%加权计算(保留2位小数)，名次按总成绩由高到低排列。（总成绩相同的以检测试验操作成绩高的排名靠前，总成绩相同且检测试验操作成绩相同的以检测试验操作时间短的排名靠前）

2.团体总成绩由团体内个人得分按照下表进行赋分计算得出团体总得分（奖励分：按最少参赛人数4人参加不加分，5人参赛在总得分基础上加3分，6人参赛同理加6分）。

序号	项目参数	得分（分）	得分情况
1	土工指标（最大干密度、最优含水率）	xx	该项得分*0.35
2	基础处理工程（原位密度）	xx	该项得分*0.2
3	土工合成材料（拉伸强度、撕破强力、顶破强力）	xx	该项得分*0.45
4	水泥标准稠度用水量、安定性、初凝时间、胶砂强度	xx	该项得分*0.45
5	细骨料细度模数、饱和面干吸水率、堆积密度	xx	该项得分*0.35
6	钢筋重量偏差、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、反向弯曲	xx	该项得分*0.2
团体的分总计	各项得分总计
五、纪律要求

（一）参赛人员不得冒名顶替或未经资格审核参加本次竞赛活动、不得弄虚作假、不得违反试验规程、不得向待赛人员透露已完成试验结果。

（二）参赛人员应提前5分钟进入赛场，不得随意调换位置；迟到10分钟以上者禁止入场，取消本场竞赛资格。

（三）理论考试时参赛人员须携带身份证入场；技能操作前参赛人员须携带身份证、考生编号接受检录；其他物品一律不得携带，否则不得入场。

（四）理论考试在竞赛结束前30分钟、5分钟时各提示一次，考试开始30分钟后方可交卷；技能操作结束前5分钟时提示一次。

（五）监考人员宣布竞赛结束时，应立即停止答题（操作），迅速离开考场。

（六）参赛人员违反赛场纪律时，情节轻微的，第一次提出警告，第二次取消本场竞赛资格及成绩；情节严重的，取消本场竞赛资格及成绩；情节特别严重的，取消参赛人员所有竞赛资格及成绩。

六、竞赛奖励

竞赛设团体奖和个人奖。

（一）团体奖：设一等奖、二等奖、三等奖各1名，颁发奖牌。

（二）个人奖：6个检测项目均按照个人参赛取得的综合成绩（包括理论考试和检测试验操作），设一等奖、二等奖、三等奖各1名，颁发荣誉证书。